|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mod. | Барабан |  |
| Chassis Axles | Noминal capacity | Geometric volume | Filling ratio | Rotation speed | Diameter | Rollers | Water pump output | Water pump pressure | Water meter scale | Water tank capacity |
| MK 24.4 Z 80/115 | 4 | 7m3 | 12.8m3 | 0,55 | 14об/мин | 100мм | 2 | 230л/мин | 15бар | 0-500 | 910л |
| MK 25H | 4 | 7m3 | 12.8m3 | 0,55 | 14об/мин | 100мм | - | - | - | 0-500 | 600л |
| MK 25H Tridem | 4 | 7m3 | 12.8m3 | 0,55 | 14об/мин | 100мм | - | - | - | 0-500 | 600л |
| Mk 28L-5 | 5 | 9m3 | 14.6m3 | 0,69 | 14об/мин | 125мм | - | 230л/мин | 15бар | 0-500 | 600л |
| MK 28L-5 Tridem | 4 | 9m3 | 14.6m3 | 0,69 | 14об/мин | 125мм | - | 230л/мин | 15бар | 0-500 | 800л |
| MK 28L | 5 | 10m3 | 14.6m3 | 0,69 | 14об/мин | 100мм | - | 230л/мин | 15бар | 0-500 | 800л |
| MK 28L Tridem | 4 | 10m3 | 14.6m3 | 0,69 | 14об/мин. | 100мм | - | 230л/мин | 15бар | 0-500 | 800л |
| MK 32L | 5 | 10m3 | 14.6m3 | 0,69 | 14об/мин | 100мм | - | 230л/мин | 15бар | 0-500 | 800л |
| MK 32L Tridem | 4 | 10m3 | 14.6m3 | 0,69 | 14об/мин | 100мм | - | 230л/мин | 15бар | 0-500 | 800л |